**Техническое задание**

**на изготовлени и установку мобильных стелажей для архивного помещения Яшнабадского филиала АКБ «Капиталбанк».**

Помещение для хранения документов общей площадью 60 кв.м, размеры помещения 8\*8 метров. Иполнителю необходимо изготовить мобильные металические стелажи и произвести установку на место по ключ.

**Технические данные стелажей**

1. **Металический 1-стороний стационарный стелаж**

|  |  |
| --- | --- |
| **Габаритные размеры:** Высота х Ширина 2200х335 мм**Количество сторон:** 1**Количество секций:** 3**Количество полок на одну секцию:** 5 шт |  |
| **Длина полки в секции стеллажа, мм:** 1200 мм |  |
| **Покраска:** полимерно-порошковая**Цвет:** по требованию Заказчика**Нагрузка на одну полку:** 50 кг**Шаг изменения расстояния между полками, мм:** 34 **Чистое расстояние между полками, мм:** 375 |  |
| **Установка полки:** на быстросъемную клипсу **Толщина стойки:** 1,1 мм;**Толщина полки:** 0,85 мм;**Толщина панели:** 1,1 мм |  |

1. **Металлический 2-стороний мобильный стелаж, 3-х секционный**

|  |
| --- |
| **Габаритные размеры:** Высота х Ширина 2200х670мм**Количество сторон:** 2**Количество секций:** 3**Количество полок на одну секцию:** 5 шт |
| **Длина полки в секции стеллажа, мм:** 1200 мм |
| **Покраска:** полимерно-порошковая**Цвет:** по требованию Заказчика**Нагрузка на одну полку:** 50 кг |
| **Шаг изменения расстояния между полками, мм:** 34 **Чистое расстояние между полками, мм:** 375 |

**Основание стеллажа:** цельносварная рама из профильной трубы 60х30х1,7мм

**Толщина стойки:** 1,1 мм;

**Толщина полки:** 0,85 мм;

**Толщина панели:** 1,1 мм;

**Установка полки:** быстросъемная клипса

|  |
| --- |
| **Передвижение:** ручное, от штурвала с цепным приводом |
| **Привод:** цепной, цепь, вал *Требования к приводу стеллажа:***Усилие на рукоятке:** не более 120 Н; **Средняя скорость передвижения стеллажа** 0,3 м/с;  |
| **Поставка:** В разборном виде сборка производится исполнителем. |

1. **Металический 1-стороний стационарный стелаж**

|  |  |
| --- | --- |
| **Габаритные размеры:** Высота х Ширина 2200х335 мм**Количество сторон:** 1**Количество секций:** 7**Количество полок на одну секцию:** 5 шт |  |
| **Длина полки в секции стеллажа, мм:** 1000/1200 мм |  |
| **Покраска:** полимерно-порошковая**Цвет:** по требованию Заказчика**Нагрузка на одну полку:** 50 кг**Шаг изменения расстояния между полками, мм:** 34 **Чистое расстояние между полками, мм:** 375 |  |
| **Установка полки:** на быстросъемную клипсу **Толщина стойки:** 1,1 мм;**Толщина полки:** 0,85 мм;**Толщина панели:** 1,1 мм |  |

**Форма №2 коммерческое предложение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена Сум с НДС | Итого Сум с НДС |
| 1 | Металический 1-стороний стационарный стелаж, 3-х секционный, ширина полки -1200 мм, 5 полок, высота стелажа 2200 мм, ширина стелажа 335 мм.  | Шт | 4 |  |  |
| 2 | Металический 2-стороний стелаж, 3-х секционный, ширина полки -1200 мм, 5 полок, высота стелажа 2200 мм, ширина стелажа 670 мм.  | Шт | 16 |  |  |
| 3 | Металический 1-стороний стелаж, 7-х секционный, ширина полки -1000,1200 мм, 5 полок, высота стелажа 2200 мм, ширина стелажа 335 мм.  | Шт | 1 |  |  |

Срок изготовления – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_календарных дней

Срок установки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_календарных дней

Условия оплаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% предоплаты

Гарантия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев

Разработано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|   |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |