# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**НА ЗАКУПКУ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ**

1. **Общие требования**
   1. Настоящее техническое задание определяет организационные и технические требования к поставке источников бесперебойного питания (далее – ИБП) (далее – Товар, Оборудование).
   2. Поставщик будет определен по результатам открытого запроса предложений.
   3. Основанием для проекта является план закупок на 2025 год.
   4. ИБП являются основной частью системы бесперебойного электропитания и предназначены для обеспечения бесперебойного электроснабжения банка и обслуживания Заказчика, и работающего в них компьютерного оборудования и оргтехники.
2. **Организационные требования** 
   1. Плановые сроки начала и окончания поставки Оборудования: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора.
   2. Условия поставки оборудования: поставка Оборудования, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются средствами Поставщика.
   3. Вместе с поставкой Оборудования Поставщик обязан предоставить эксплуатационные паспорта на Оборудование, для каждого ИБП сертификаты (декларации) о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, иные документы на товар, если таковые предусматриваются действующим законодательством Республики Узбекистан.
   4. В комплект поставки Оборудования должны входить исчерпывающие инструкции на русском, либо английском языке, содержащие описание устройства ИБП и руководства по эксплуатации, настройке всех функциональных возможностей ИБП, требующееся для настройки и мониторинга программного обеспечения с подробным руководством пользователя.
   5. Поставщик безвозмездно, по требованию Заказчика, должен организовать демонстрацию способов настройки и приемов эксплуатации ИБП, в случае необходимости допускается удаленное консультирование по видео связи с демонстрацией функциональных возможностей ИБП, разъяснения способов настройки параметров режимов работы ИБП, демонстрацией способов перевода ИБП в режим электронного и сервисного байпаса и возвращение ИБП в нормальный режим и т.п.
   6. Поставщик осуществляет поставку Оборудования в рабочее время Заказчика с предварительным уведомлением (электронное, по телефону) в рабочие дни.
   7. Порядок оформления и предъявления результата поставки: Результаты поставки сопровождаются актами сдачи-приемки Оборудования Заказчику.
   8. Место поставки: г. Ташкент, ул. Джаркурган 47А.
   9. В стоимость поставки Оборудования должны включаться все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по договору в процессе поставки товара: стоимость товара, расходы по упаковке, погрузке/разгрузке товаров, транспортные расходы по доставке товара Заказчику, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.
   10. Условия оплаты: предоплата в размере 15 % (пятнадцать процентов) от общей стоимости Товара в течение 10 (десять) банковских дней с даты заключения договора, оставшаяся часть в размере 85% (восемьдесят пять процентов) от общей стоимости Товара в течение 14 (четырнадцать) банковских дней со дня подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры.
3. **Общие требования к оборудованию**
   1. В рамках данного технического задания Заказчик рассматривает приобретение новых ИБП.
   2. Все оборудование, входящее в комплект поставки, должны иметь технические и качественные характеристики, соответствующие требованиям компании производителя ИБП, оптимально соответствующие данному ТЗ.
   3. Оборудование должно обладать и соответствовать характеристикам не ниже технических характеристик, опубликованных в разделе 4.
   4. ИБП должны собираться в заводских условиях на промышленной сборочной линии, выпускаться серийно и не должен входить в перечень Оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства.
   5. На весь поставляемый Товар действует гарантийное обслуживание в течение всего срока, определенного производителем поставляемого Товара, осуществляется в авторизованных сервис-центрах производителя на основе стандартных условий гарантии определяемой производителем.
   6. Все поставляемое Оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
   7. ИБП должен быть рассчитан на работу с номинальной нагрузкой в продолжительном режиме без присутствия обслуживающего персонала.
   8. Поставляемые ИБП должны быть собранными, подготовленными к вводу в эксплуатацию и приему нагрузки (допускается, для обеспечения защищенности ИБП от повреждений при транспортировке, доставлять силовые модули ИБП в отдельной упаковке, при условии одновременного поступления на склад всех грузовых мест одной поставки)
   9. Производитель ИБП должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества производства устройств электропитания международным стандартам серии ISO 9000.
4. **Основные технические требования к поставляемым ИБП:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Производитель ИБП | Мировые производители |
| Исполнение | Линейно-интерактивный |
| Мощность ИБП | Не менее 1500 ВА/ 900 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 160-290В, 50/60 Гц |
| Диапазон частоты на входе | 40–70 Гц |
| Тип выходных разъемов питания | евро розетки |
| Количество выходных разъемов | Не менее двух |
| Наличие информационного дисплея | Да |
| Наличие встроенного сервисного Байпаса | Да |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от глубокого разряда батареи | Есть |
| **Количество комплектов, шт** | **200** |

1. **Требования к поставщику**
   1. Поставляемое Оборудование должно быть сертифицировано для использования на территории РУз, в соответствии с правовыми нормами РУз. Предоставление гарантийного талона обязательно.
   2. Поставляемое Оборудование должно отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении. Поставка включает в себя подъем и разгрузку товара на технологических площадках Заказчика.
   3. При наличии партнерского статуса, поставщик должен включить в состав своего предложения авторизационное письмо, сертификат партнера компании-производителя, либо дилерский договор с компанией-производителем.
   4. Поставщик должен гарантировать, что поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, не будут иметь дефектов, связанных с функционированием при штатном его использовании. Поставляемые товары должны соответствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан за свой счет заменить его в течение 3-х дней с момента получения претензии. Все расходы (в том числе и транспортные) при замене товара ненадлежащего качества возлагаются на Поставщика.
2. **Требования к документации на оборудование**
   1. При поставке товара Поставщик передает Заказчику все относящиеся к товару документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.).
   2. Инструкции по эксплуатации оборудования и технические паспорта должны быть на русском либо английском языке.

# Гарантия на оборудование

* 1. Гарантийный срок на поставляемые ИБП – не менее 12 месяцев, со дня подписания акта приема-передачи оборудования Заказчику.
  2. Поставщик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязуется обеспечить восстановление работоспособности установленного оборудования не позднее 30 рабочих дней с момента получения извещения от получателя о неисправности оборудования.
  3. Поставщик обязан обеспечить Заказчика телефонами "горячей линии", по которым представитель Заказчика может информировать Поставщика о выявленных дефектах в работе оборудования.
  4. Гарантийное обслуживание оборудования должно осуществляться на территории Заказчика, либо на площадке сервисного центра производителя оборудования.
  5. На все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должна распространяться гарантия, как на оборудование в целом, но не менее 12 мес., если поломка произошла в последний отчетный год поддержки.

# Условия сервисной поддержки

* 1. Поставщик должен подтвердить наличие сервисного центра производителя оборудования на территории Республики Узбекистан.
  2. Поставщик должен предоставить единый номер службы технической поддержки.
  3. Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования – бесплатное, неограниченное, на протяжении всего срока гарантийной поддержки.
  4. Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования, замена неисправных компонентов – бесплатное, на протяжении всего срока гарантийной поддержки.
  5. Поставщик должен предоставить возможность открытия заявок хотя бы одним из следующих способов:
* Через веб-сайт компании Исполнителя;
* По бесплатному на территории Узбекистана телефону;
* По электронной почте.