**Техническое задание**

**на изготовление наружной рекламы с логотипом АКБ «КАПИТАЛБАНК»**

**по филиалом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Заказчик** | Департамент Маркетинга  Головной Офис АКБ «Капиталбанк» |
| **2** | **Основание для изготовления** | Спецификация  **(Приложение №1);** |
| **3** | **Наименование продукции** | Рекламная наружная полиграфическая продукция |
| **4** | **Минимальная партия** |  |
| **5** | **Вид работы** | Изготовление наружной, рекламной продукции |
| **6** | **Наименование** | **Перечень Лотов**   1. Оформление филиалов Наружной рекламой |
| **8** | **Срок выполнения** | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. |
| **9** | **Особые требования** | 1. Обязательно согласовать Дизайн Макет. |

**Приложение №1 Спецификация брендированной, рекламной продукции**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№** | **Описание**  **Наименование товара/услуг** | **Кол-во**  **(шт.)** | **Цена** | **НДС** | **Итого с учётом НДС** | **Примечание** Указать срок изготовления. календарных дней |
| **ОПЕРУ** | **1** | Информационный стенд из алюкобонда 90\*135см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (9шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **2** | Информационный стенд из алюкобонда 57\*120см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (5шт) из ПЭТ 0,8мм+ прозрачный акриловый бокс 35\*30см глубиной 11см, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **3** | Псевдообъемный логотип АКБ Капиталбанка 90\*90см из прозрачного акрила 5 мм + сверху клеим акрил №8235 3 мм фирмы Респект + сверху обклейка желтым матовым оракалом | 1 шт |  |  |  |  |
| **4** | Замена оракала 80\*120см на готовом металлическом штендере с двух сторон | 1 комп |  |  |  |  |
| **5** | Псевдообъемные буквы АКБ Капиталбанка 150\*17см из акрила №8235 желтый 3 мм фирмы Респект + сверху обклейка желтым матовым оракалом | 1 шт |  |  |  |  |
| **6** | Вывеска из алюкобонда 220\*100см с бортом 4 см с обклейкой печатным оракалом | 3 шт |  |  |  |  |
| **ЦОО** | **7** | Демонтаж старого алюкобонда на фасаде здания, туманки, старых световых коробов с железными ножками на окнах | 1  комп |  |  |  |  |
| **8** | Изготовление и установка алюкобонда для обшивки фасада здания (Alumax код AI8820). Лицевая часть около 44м\*2,40м (1,60м желтый алюкобонд, 0,8м темно-серый алюкобонд). Боковая часть около 20м\*2,40м (1,60м желтый алюкобонд, 0,8м темно-серый алюкобонд). | 1  комп |  |  |  |  |
| **9** | Псевдообъемные буквы и логотип АКБ Капиталбанка 608\*70см из акрила №502 черный 3 мм в два слоя фирмы Респект + сверху обклейка черным матовым оракалом | 3 шт |  |  |  |  |
| **10** | Псевдообъемные буквы "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ" размер 598\*23 см из акрила №402 белый 3 мм в два слоя фирмы Респект + сверху обклейка белым матовым оракалом | 1 шт |  |  |  |  |
| **11** | Псевдообъемные буквы "MARKAZIY OPERATSION BO'LIMI" размер 399\*23см из акрила №402 белый 3 мм в два слоя фирмы Респект + сверху обклейка белым матовым оракалом | 2 шт |  |  |  |  |
| **12** | Прожектор уличный с металлическими ножками, окрашенными порошковой черной матовой краской \* | 70 шт |  |  |  |  |
| **13** | Демонтаж козырька и его последующая установка после заверешения работ по замене алюкобонда | 2  комп |  |  |  |  |
| **14** | Двусторонний световой короб 100\*100см из акрила #8235 сверху черный акрил №502 фирмы Респект+усиленный металлический каркас\*\* | 3 шт |  |  |  |  |
| **15** | Экосольвентная печать на оракале 340\*140см с контурной обрезкой печати | 4 шт |  |  |  |  |
| **16** | Плоттерная резка туманки с логотипом АКБ Капиталбанка на окна здания (количество окон 6шт) | 1  комп |  |  |  |  |
| **17** | Информационный стенд из алюкобонда 85\*120см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (9шт) из ПЭТ 0,8мм , включая демонтаж старого стенда | 2 шт |  |  |  |  |
| **18** | Информационный стенд из алюкобонда 150\*112см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4(10шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **19** | Crystal Light bох 60\*80см | 6 шт |  |  |  |  |
| **СЕРГЕЛИ** | **20** | Изготовление крышной конструкции 765\*120см с обшивкой из желтого алюкобонда Alumax код AI8820,включая демонтаж старой конструкции с буквами. Поверх алюкобонда псевдообъемные буквы из акрила фирмы Респект №502 черный в два слоя, сверху букв черный матовый оракал. Прожекторы (8шт) уличные на металлических ножках с черной матовой порошковой краской\* | 1  комп |  |  |  |  |
| **21** | Плоттерная резка туманки с логотипом АКБ Капиталбанка на окна здания (количество окон 87шт) | 1  Копм |  |  |  |  |
| **22** | Информационный стенд из алюкобонда 210\*110см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (16шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **22** | Информационный стенд из алюкобонда 165\*140см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А3 (6шт) из ПЭТ 0,8мм+ прозрачный акриловый бокс 35\*30см глубиной 11см, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **24** | Информационный стенд из алюкобонда 100\*110см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (6шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **25** | Информационный стенд из алюкобонда 120\*100см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (8шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **26** | Информационный стенд из алюкобонда 102\*81см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (8шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **27** | Информационный стенд из алюкобонда 120\*80см с бортом 4 см + обклейка печатным оракалом ,включая демонтаж старого стенда | 2 шт |  |  |  |  |
| **28** | Информационный стенд из алюкобонда 70\*90см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками 30\*9,5см (8шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **29** | Замена ткани на тканевых коробах 140\*180см, вкл. демонтаж старой и монтаж новой ткани | 1 шт |  |  |  |  |
| **30** | Замена ткани на тканевых коробах 102\*160см, вкл. демонтаж старой и монтаж новой ткани | 2 шт |  |  |  |  |
| **31** | Замена ткани на тканевых коробах 400\*150см, вкл. демонтаж старой и монтаж новой ткани | 2 шт |  |  |  |  |
| **32** | Информационный стенд из алюкобонда 80\*120см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (9шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **33** | Замена оракала 80\*120см на готовом металлическом штендере с двух сторон | 3  комп |  |  |  |  |
| **ЧОРСУ** | **34** | Информационный стенд из алюкобонда 180\*110см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (14шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **35** | Информационный стенд из алюкобонда 165\*140см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А3 (6шт) из ПЭТ 0,8мм+ прозрачный акриловый бокс 35\*30см глубиной 11см, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **36** | Информационный стенд из алюкобонда 160\*80см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (12шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **37** | Информационный стенд из алюкобонда 122\*80см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (10шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **38** | Информационный стенд из алюкобонда 50\*80см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **39** | Информационный стенд из алюкобонда 90\*160см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (8шт) из акрила прозрачного, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **40** | Информационный стенд из алюкобонда 100\*160см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (9шт) из акрила прозрачного, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **41** | Информационный стенд из алюкобонда 80\*120см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (9шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **42** | Информационный стенд из алюкобонда 122\*85см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (10шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **43** | Информационный стенд из алюкобонда 105\*85см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (8шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **44** | Плоттерная резка оракала с логотипом АКБ Капиталбанка на окна | 1  комп |  |  |  |  |
| **45** | Демонтаж старых объемных букв. Изгототовление и установка псевдообъемных букв 260\*30см из акрила №8235 желтый в два слоя и акрил №502 черный в два слоя, сверху обклейка черным и желтым матовым оракалом. Прожекторы (4шт) уличные на металлических ножках с черной матовой порошковой краской\* | 1  комп |  |  |  |  |
| **46** | двусторонний короб 45х35см из акрила 8235 и 502 фирмы респект с металлической ножкой.. | 1 шт |  |  |  |  |
| **47** | Демонтаж старых объемных букв. Изготовление и установка вывески из алюкабонда Alumax код AI8820 размером 708х134см. Сверху устанавливаем псевдообъемные буквы из акрила №502 черный в два слоя, сверху обклейка черным оракалом. Прожекторы (8шт) уличные на металлических ножках с черной матовой порошковой краской\* | 1  комп |  |  |  |  |
| **48** | табличка 92х12см из акрила 8235 и 502 | 4 шт |  |  |  |  |
| **49** | табличка 33х10см из акрила 8235 и 503 | 4 шт |  |  |  |  |
| **50** | табличка 30х21см из акрила 8235 и 504 | 4 шт |  |  |  |  |
| **ЯШНАБОД** | **51** | Демонтаж старого алюкобонда на фасаде здания и на банкомате, туманки, старых световых коробов с железными ножками на окнах | 1  комп |  |  |  |  |
| **52** | Изготовление и установка алюкобонда (Alumax код AI8820) для обшивки фасада здания. Лицевая часть около 28м\*2,50м (1,70м желтый алюкобонд, 0,8м темно-серый алюкобонд). Боковая часть около 20м\*2,50м (1,70м желтый алюкобонд, 0,8м темно-серый алюкобонд). Боковая часть около 4,1м\*2,50м (1,70м желтый алюкобонд, 0,8м темно-серый алюкобонд). Прожекторы (5шт) уличные на металлических ножках с черной матовой порошковой краской\* | 1  Комп |  |  |  |  |
| **53** | Псевдообъемные буквы и логотип АКБ Капиталбанка 695\*80см из акрила №502 черный 3 мм в два слоя фирмы Респект + сверху обклейка черным матовым оракалом | 2 шт |  |  |  |  |
| **54** | Псевдообъемные буквы "Яшнабадский филиал АКБ Капиталбанк" размер 615\*22 см из акрила №402 белый 3 мм в два слоя фирмы Респект + сверху обклейка белым матовым оракалом | 1 шт |  |  |  |  |
| **55** | Псевдообъемные буквы "Kapitalbank ATB Yashnobod filiali" размер 498\*22см из акрила №402 белый 3 мм в два слоя фирмы Респект + сверху обклейка белым матовым оракалом | 1 шт |  |  |  |  |
| **56** | Изготовление и установка алюкобонда (Alumax код AI8820) для обшивки фасада здания банкомата. С 4-ех сторон алюкабонд около 7м\*1,30м .Прожекторы (32шт) уличные на металлических ножках с черной матовой порошковой краской\* | 1  Комп |  |  |  |  |
| **57** | Псевдообъемные буквы и логотип АКБ Капиталбанка 487х56 см из акрила №502 черный 3 мм в два слоя фирмы Респект + сверху обклейка черным матовым оракалом | 4 шт |  |  |  |  |
| **58** | Двусторонний световой короб 100\*100см из акрила #8235 сверху черный акрил №502 фирмы Респект+усиленный металлический каркас\*\* | 3 шт |  |  |  |  |
| **59** | Демонтаж козырька и его последующая установка после заверешения работ по замене алюкобонда | 1  Комп |  |  |  |  |
| **60** | Экосольвентная печать на оракале 545x149см с контурной обрезкой печати | 1шт |  |  |  |  |
| **61** | Экосольвентная печать на оракале 510x149см с контурной обрезкой печати | 1 шт |  |  |  |  |
| **62** | Экосольвентная печать на оракале 357x112см с контурной обрезкой печати | 1 шт |  |  |  |  |
| **63** | Плоттерная резка туманки с логотипом АКБ Капиталбанка на окна здания (количество окон 12шт) | 1  комп |  |  |  |  |
| **64** | Широкоформатная печать на баннере 340гр с чёрной подложкой с реечным каркасом с установкой. Размеры баннеров 38,5х3м, 1,93х2,65м, 1,33х2,65м. Демонтаж старого баннера с рейками | 1 шт |  |  |  |  |
| **65** | Демонтаж старых объёмных букв. Оставляем только логотип | 2  комп |  |  |  |  |
| **66** | Информационный стенд из алюкобонда 90х135см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (8шт) из акрила прозрачного, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **67** | Информационный стенд из алюкобонда 70\*91см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **68** | Информационный стенд из алюкобонда 165\*140см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А3 (6шт) из ПЭТ 0,8мм+ прозрачный акриловый бокс 35\*30см глубиной 11см, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **69** | Информационный стенд из алюкобонда 70\*100см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **70** | Информационный стенд из алюкобонда 90х135см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (9шт) из акрила прозрачного, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **71** | Информационный стенд из алюкобонда 150\*100см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (10шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **72** | Информационный стенд из алюкобонда 80\*120см с бортом 4 см + обклейка монолитным оракалом с плоттерной резкой и кармашками А4 (9шт) из ПЭТ 0,8мм, включая демонтаж старого стенда | 1 шт |  |  |  |  |
| **73** | Замена бэкпринта на вывеске 50х70см | 4 шт |  |  |  |  |
| **74** | Плоттерная резка оракала 452х52см с монтажом. Демонтаж старой плоттерной резки | 1  комп |  |  |  |  |
| **75** | Псевдообъемные буквы и логотип АКБ Капиталбанка 487\*56см из акрила №8235 жёлтый и №502 черный 3 мм в два слоя фирмы Респект + сверху обклейка жёлтым и черным матовым оракалом. Демонтаж старых букв | 1 комп |  |  |  |  |
| **76** | Замена акрила с двух сторон на двухсторонних световых коробов. Акрил белый №425 фирмы респект 100х50см сверху псевдо элементы из акрила. Надо посмотреть и в случае надобности исправить нерабочие короба. | 10 шт |  |  |  |  |