**Настоящим АКБ «Капиталбанк» объявляет тендер на приобретение сейфовых ячеек для депозитария, а также к двери к хранилищу**

Технологические условия:

**Требования к сейфовым ячейкам и связанные с ними элементы:**

Особенности депозитного модуля:

- скрытые петли для более совершенной защиты и безопасности;

- замок должен быть сертифицирован не менее UL (США), клиент / мастер ключ;

- система контроля доступа к ячейкам – мануальная;

- покрытие «лицевой части» должно быть из нержавеющей стали (silver).

Модули должны быть скомпонованы таким образом, чтобы обеспечить следующие количественные показатели:

**Общее количество модулей – 8 шт.**

Итоговое количество депозитных ячеек (шириной 300 мм, глубиной 450-600 мм):

- ячейки с высотой 525 мм – 24 штук;

- ячейки с высотой 256 мм – 24 штук;

- ячейки с высотой 126 мм – 72 штук:

- ячейки с высотой 74 мм – 240 штук;

Выдвижная полка – 8 штук.

Точные размеры могут отличаться исходя из технических особенностей каждого конкретного производителя, но примерно соответствовать указанным параметрам; количественные показатели могут также варьироваться в диапазоне +/-15% в зависимости от размера ячеек и модулей.

Ячейки должны быть оснащены лотками закрытого типа с опечатывающим или пломбирующим устройством, а также с возможностью использовать индивидуальный навесной замок. На ячейках должны быть нанесены номера индивидуальных ячеек;

**Требование к двери хранилища:**

1. Современный и элегантный дизайн;
2. Комбинационный и ключевой замки с резьбовым (защелкивающимся) соединением для обеспечения большей безопасности;
3. Комплексное блокирующее устройство с 5- уровневой системой для защиты от взлома/проникновения.
4. Решетчатая дверь.
5. Характеристики: Общие размеры – (В х Ш х Г) 2020 мм х 1200 мм х 297 мм; Размеры двери - (В х Ш х Г) 1850 х 900 х 178; Просвет двери – (В х Ш) 1830 х 840;

Проем в стене - (В х Ш) 1975 х 1160; вес – 650 кг.

1. Оснащение дверными замками класса не менее С.


Другие условия.

1. Гарантийный срок – не менее 2 года;
2. Раздельная поставка депозитария и двери для хранилища не допускается.
3. Бесплатное сервисное обслуживание депозитария в течении гарантийного периода;
4. Обучение банковских сотрудников;
5. Товар должен соответствовать санитарно-гигиеническим нормам;
6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении;
7. Компании поставщику необходимо предоставить актуальное письмо на фирменном бланке компании производителя о наличии у него авторизации на продажу, установку и сервисное обслуживание на территории Республики Узбекистан сейфового депозитария не менее чем на 2 (два) года.
8. Условия оплаты – 100% по факту поставки
9. Перед подачей предложения участник должен ознакомится с объектом

Объект: Хранилище Akay City

Высота до плиты перекрытия от пола: 3230 мм

Высота до ригеля от пола: 2690 мм



В случае Вашей заинтересованности просим направить коммерческое предложение на следующий адрес: АКБ «Капиталбанк», Яшнабадский филиал, ул. Махтумкули №1, Управление по закупу Административного департамента 3 этаж.

Также принимаются коммерческие предложения в открытом виде на адрес электронной почты [procurement@kapitalbank.uz](mailto:procurement@kapitalbank.uz), [abrorbek.urinboev@kapitalbank.uz](mailto:abrorbek.urinboev@kapitalbank.uz) не позднее указанного срока.

Контактное лицо для получения дополнительной информации: Фаттахов Руслан, e-mail: ruslan.fattaxov@kapitalbank.uz Моб. тел.: +(998) 90 370 00 65

Крайний срок подачи предложений до 12:00, 02 августа 2021 года.